InterVideo WinDVD2000 系统要求
返回到安装文件
系统性能要求
| 运行 WinDVD2000 之前需要安装 DirectX 6 运行时。
PC 具有构成其功能组合的多种组件。 软件 DVD 播放质量和性能主要取决于其中几个组件。 它们包括： CPU 速度 图形子系统 图形总线类型 图形内存 音频子系统 音频总线类型 系统内存 系统高速缓存大小 决定整体性能的最重要组件是图形子系统和 CPU。 软件 DVD 具有几种播放模式（取决于图形卡）： 仅软件播放，所有解码处理均由 CPU 执行。 由图形处理器执行的运动补偿硬件辅助。 由图形处理器执行的运动补偿和 IDCT（离散反余弦变换）硬件辅助。 每个连续场景均会减少 CPU 的负载，因此 CPU 的要求可以根据图形处理器的不同而有很大变化。 此外，有两种内容可用，一种基于电影（典型的好莱坞电影），另一种基于视频（音乐电视和 Betacam/掌上摄像机的内容）。 基于电影的内容以每秒 24 帧的速度播放，而基于视频的内容则以 30 fps 或每秒 60 奇数和偶数帧的速度播放。 视频内容需要更大的计算能力进行解码，并且将比基于电影的内容占用更多的 CPU。 因此，考虑到所有这些因素，以下是一些可用的播放模式（基于某些 CPU 类型和速度的实例）： 电影内容，仅软件播放模式： 300A Celeron CPU 视频内容，仅软件播放模式： 350 MHz Pentium II CPU 电影内容，运动补偿辅助播放模式： 266 MHz Pentium II CPU 视频内容，运动补偿辅助播放模式： 333 Celeron CPU 电影内容，MC 和 IDCT 辅助播放模式： 233 MHz Pentium II CPU 视频内容，MC 和 IDCT 辅助播放模式： 300A Celeron CPU 在集中于视频及 3D 性能方面的图形子系统上可以获得最佳视频播放效果。 这些图形子系统包括： Matrox G200、ATI Rage Pro 及 128、S3 Savage 3D、Savage 4 和 GX2 chips、Trident Cyberblade、Intel i810 及 i752、SiS 6326 DVD、3Dfx Voodoo 3 以及 Nvidia TnT、TnT2 和 TnT2 Ultra。 其它够条件的图形子系统包括： Nvidia Riva 128 系列、Intel i740 及 Real3D Starfighter 系列、3DLabs Permedia 2 以及 3Dfx Voodoo Banshee。 WinDVD2000 与利用硬件覆盖表面来显示视频的图形卡一起使用效果最佳。 适用于几乎所有 1998 年后生产的图形芯片集。
| 如果没有硬件覆盖表面，对图形卡的要求就会增加，这样可能导致性能瓶颈。 即使是最快的 CPU 也不能补偿硬件覆盖表面的缺乏。 许多利用软件覆盖表面的图形卡均无法工作或者会降低性能和视频质量。
| 使用 640 x 480 16 色将运行 SUPERVGA.DRV 或 VGA.DRV。 WinDVD2000 不可用于这种模式。 请切换到其它分辨率或颜色深度。 仅当以 16bpp 模式运行时，才可能使用此版本的驱动程序进行全窗口硬件加速。
| 由于 Windows NT 不支持 DirectShow，因此本软件的 DirectShow 版本无法在 Windows NT 下运行。 由于此图形驱动程序不支持“运动补偿”功能，因此“运动补偿”支持也不起作用。
返回页首